Numer rejestru: AiO.272.1.7.IV.2025

 **Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

PRZEDMIAR ROBÓT – pracownia P

**Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien**

45442100-8

Roboty malarskie

# NAZwaA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR

ADRES INWESTORA BRAN2A

Remont pracowni P- budynek B w ZSP nr 2

97-200 Tomaszów Maz. ul. Sw. Antoniego 57/61 ZSP nr2

97-200 Tomaszów Maz., ul. Zw. Antoniego 57/61

 budowlana

# WYKONAWCA. INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

sala przedmiar PRZEDMIAR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp. Podstawa Opis** i **wyliczenia** I i.m. | I **Poszcz.** | **Razem** |
| **REMONT SALA LEKCYJNA**1-,-- **ROBOTY BUDOWLANE**1 KNR4-01 Odbicie tynk6w wewnętrznych z zaprawy wapiennej na scianach, lm2d.1 0701-01 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m210.69 m2 | 110.69 |  |
|  | **RAZEM** | **10.69** |
| 2 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2d.1 2021134- l UNI GRUNT' - powierzchnie pionowe 02ooz.1 Im2 | I 10.69 I |  |
| I | **IRAZEM** | **10.69** |
| 3 NNRNKB (z.l) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na słupach,kolumnach lm2d.1 202 0832- okrqglych i wielobocznych103 D0Z.1 m2 | I10.69 |  |
|  | **RAZEM** | **10.69** |
| 4IKNR-W2- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z element6w m2 d.1I02 0830-04 prefabrykowanych i beton6w wylewanychcoz.1 m2 | 10.69 I |  |
|  | **RAZEM** I | **10.69** |
| 5 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie pod/oi:y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2d.1 202 1134- UNI GRUNT' - powierzchnie poziome 016.6\*9.75 m2 | I 64.35 |  |
|  | **IRAZEM** | **64.35** |
| 6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnętrz- m2d.1 1204-01 nych sufit6wD0Z.5 m2 | 64.35 |  |
| I i | **RAZEM** | **64.35** |
| 7 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 |
| d.1 | 202 1134- UNI GRUNT' - powierzchnie pionowe 02119.13 m2 | I119.13 |  |
|  |  | **RAZEM** | **119.13** |
| 8IKNR 4-01 1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnętrz- m2d.1 1204-02 nych scian146.93 m2 | 46.93 |  |
| I | **RAZEM** | **46.93** |
| 9 **KNR** 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnętrznych m2d.1 1206-02 scian bez szpachlowania72.2 m2 | 72.20 |  |
|  | **RAZEM** | **72.20** |
| 10 **NNRNKB** (z.VII) Gruntowanie pod!oi:y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2d.1 202 1134- UNI GRUNT' - powierzchnie poziome |
|  | 0164.35 m2 | 64.35 |  |
|  |  | **iRAZEM** | **64.35** |
| 11 | KNR-W2- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm m2 |
| d.1 02 1111-03 na zaprawie klejowej ukladane metodą regularnq 1analogia I164.35 m2 | 64.35 |  |
| I | **RAZEM** I | **64.35** |
| 12 NNRNKB l(z.lV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 60x10 cm na zaprawie kle- Imd.1 202 1123- jowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m203 analogia134.2 m | 34.20 |  |
| I | **RAZEM** | **34.20** |
| 13 KNR-W 4- !Wynieisie gruzu z piwnicy m3d.1I01 010 -051analog1a0.8 m3 | 0.80 |  |
|  | **RAZEM** | **0.80** |
| 14'1 Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontazu innych nii: metalowe za kpld.1 kalk. wlasna pomocą kontenera o pojemnosci 6 m31 kol | 1.00 |  |
|  | **RAZEM** | **1.00** |

-2-