Numer rejestru: AiO.272.1.7.IV.2025

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

PRZEDMIAR ROBÓT – pracownia P

**Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien**

45442100-8

Roboty malarskie

# NAZwaA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR

ADRES INWESTORA BRAN2A

Remont pracowni P- budynek B w ZSP nr 2

97-200 Tomaszów Maz. ul. Sw. Antoniego 57/61 ZSP nr2

97-200 Tomaszów Maz., ul. Zw. Antoniego 57/61

budowlana

# WYKONAWCA. INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

sala przedmiar PRZEDMIAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Podstawa Opis** i **wyliczenia** I i.m. | | I **Poszcz.** | **Razem** |
| **REMONT SALA LEKCYJNA**  1-,-- **ROBOTY BUDOWLANE**  1 KNR4-01 Odbicie tynk6w wewnętrznych z zaprawy wapiennej na scianach, lm2  d.1 0701-01 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  10.69 m2 | | 1  10.69 |  |
|  | | **RAZEM** | **10.69** |
| 2 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2  d.1 2021134- l UNI GRUNT' - powierzchnie pionowe 02  ooz.1 Im2 | | I 10.69 I |  |
| I | | **IRAZEM** | **10.69** |
| 3 NNRNKB (z.l) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na słupach,kolumnach lm2  d.1 202 0832- okrqglych i wielobocznych  103 D0Z.1 m2 | | I  10.69 |  |
|  | | **RAZEM** | **10.69** |
| 4IKNR-W2- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z element6w m2 d.1I02 0830-04 prefabrykowanych i beton6w wylewanych  coz.1 m2 | | 10.69 I |  |
|  | | **RAZEM** I | **10.69** |
| 5 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie pod/oi:y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2  d.1 202 1134- UNI GRUNT' - powierzchnie poziome 01  6.6\*9.75 m2 | | I 64.35 |  |
|  | | **IRAZEM** | **64.35** |
| 6 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnętrz- m2  d.1 1204-01 nych sufit6w  D0Z.5 m2 | | 64.35 |  |
| I i | | **RAZEM** | **64.35** |
| 7 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 | | | |
| d.1 | 202 1134- UNI GRUNT' - powierzchnie pionowe 02  119.13 m2 | I  119.13 |  |
|  |  | **RAZEM** | **119.13** |
| 8IKNR 4-01 1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnętrz- m2  d.1 1204-02 nych scian  146.93 m2 | | 46.93 |  |
| I | | **RAZEM** | **46.93** |
| 9 **KNR** 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnętrznych m2  d.1 1206-02 scian bez szpachlowania  72.2 m2 | | 72.20 |  |
|  | | **RAZEM** | **72.20** |
| 10 **NNRNKB** (z.VII) Gruntowanie pod!oi:y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2  d.1 202 1134- UNI GRUNT' - powierzchnie poziome | | | |
|  | 01  64.35 m2 | 64.35 |  |
|  |  | **iRAZEM** | **64.35** |
| 11 | KNR-W2- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm m2 | | |
| d.1 02 1111-03 na zaprawie klejowej ukladane metodą regularnq 1analogia I  164.35 m2 | | 64.35 |  |
| I | | **RAZEM** I | **64.35** |
| 12 NNRNKB l(z.lV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 60x10 cm na zaprawie kle- Im  d.1 202 1123- jowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  03 analogia  134.2 m | | 34.20 |  |
| I | | **RAZEM** | **34.20** |
| 13 KNR-W 4- !Wynieisie gruzu z piwnicy m3  d.1I01 010 -051  analog1a  0.8 m3 | | 0.80 |  |
|  | | **RAZEM** | **0.80** |
| 14'1 Wywiezienie i utylizacja materiałów z demontazu innych nii: metalowe za kpl  d.1 kalk. wlasna pomocą kontenera o pojemnosci 6 m3  1 kol | | 1.00 |  |
|  | | **RAZEM** | **1.00** |

-2-